**MEMORIAL DESCRITIVO**

**Obra:** Reforma de Residência Danificada

**Proprietária:**  **MARIA DOMINGUES RUIZ**

**Localização:** Rua São Salvador, 262 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

**Cidade**: Birigui-SP.

**1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

Será demolido 77,29 m2 de piso cerâmico, inclusive remoção de entulhos.

Será demolido 73,14 metros de rodapé cerâmico, inclusive remoção de entulhos.

Será demolido 77,29 m2 de contrapiso inclusive remoção de entulhos.

Será demolido o piso externo da Área do fundo (3,43m x 1,32m) em concreto simples.

Será removida a porta e batente de madeira de 0,80m x 2,10m.

**2 – FUNDAÇÃO**

Será executado mais um ponto de reforço de fundação da residência com estaca de reação mega no dormitório 3.

Será executada uma viga de concreto armado (secão transversal de 20cm x 20cm), com extensão de 9,60 metros, sobre a laje forro entre o Abrigo e a Sala da residência, com armadura CA-5-/CA-60, com concreto Fck 25 MPa.

**3 – ALVENARIA**

Será executado o fechamento do vão da porta do Dormitório 2 e também a execução das laterais das floreiras do passeio (calçada externa), que foram danificadas.

**4** **- REVESTIMENTOS**

Será executado 39,49 m2 de chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1:3) em paredes da Sala, parede lateral do Abrigo, laterais das floreiras do passeio e no fechamento da porta do Dormitório 2.

Será executado 39,49 m2 emboço liso desempenado em argamassa de cimento e areia (1: 2 : 8) em paredes da Sala, parede lateral do Abrigo, laterais das floreiras do passeio e no fechamento da porta do Dormitório 2.

**5 – PISOS INTERNOS E EXTERNOS**

Será executado 77,29 m2 de contrapiso em lastro de concreto magro sarrafeado (esp. 5 cm) sobre sub-piso apiloado e regularizado, onde a seguir será executada a argamassa de regularização em cimento e areia 1:4 (esp. 2 cm). Será executado 77,29 m2 de piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência quimica A, para áreas internas, assentes com argamassa colante industrializada (inclusive rejuntamento).

O rodapé (73,14 metros) terá altura de 7 cm e será assentado com argamassa industrializada de cimento colante (incluso rejuntamento). Será executado 2,57 m2 de piso granito (esp. 2 cm) e 6,43 m de rodapé de granito (esp. 2 cm) na garagem.

Será executado o piso externo (3,43m x 1,32m) em concreto moldado in loco (esp. 7 cm).

**6 – CORDÃO DE GESSO**

Será executado 5 metros de cordão (moldura) de gesso no forro.

**7 - ESQUADRIAS**

Será feita a retirada, conserto e reassentamento do portão de ferro de correr da garagem.

Será fornecido e assentado uma porta de madeira lisa (completa) de 0,70m x 2,10m no BWC do Dormitório 2.

**8- PINTURA**

Será executada a pintura interna das paredes e tetos em latéx PVA (2 demãos).

Será executada a pintura externa das paredes e tetos em latéx acrílico (2 demãos).

Será executada a pintura em verniz (2 demãos) das portas de madeira da Cozinha, Dormitório 2 e BWC do Dormitório 2.

**9 – ELÉTRICA E HIDRÁULICA**

Será fornecido e instalado 100 metros de cabo de cobre antichama # 1,50 mm2 600 metros de cabo de cobre antichama # 2,5 mm2, 170 metros de cabo de cobre antichama # 6 mm2 isolação 750 V e 40 metros de cabo de cobre antichama # 16 mm2 iasolação 0,6/1 KV.

Serão fornecidos e instalados 5 disjuntores termomagnéticos monolares de 25 A, 2 disjuntores termomagnéticos bipolares de 16 A, 2 disjuntores termomagnéticos bipolares de 63 A, 3 disjuntores termomagnéticos bipolares de 40 A

Serão fornecidos e instalados 3 dispositivos DR de 40 A x 30 mA e 2 dispositivos DR de 25 A x 30 mA.

Será fornecido e instalado um quadro de distribuição de energia de embutir de chapa metálica p/ 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/ barramento de cobre bifásico.

Será fornecido e instalado um Kit motor eletrônico para portão deslizante de correr (metálico) com potência de 3/4 HP.

Será fornecido e assentado 1 lavatório de louça branca c/ coluna.

**10 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Serão removidos os entulhos construtivos (inclusive bota-fora).

Será feita a limpeza do piso cerâmico esmaltado.

Birigui, 19 de Agosto de 2.020..

------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

Engº MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA

Diretor Depto. Obras Secretário Adjunto de Obras

----------------------------------------------------------

Eng.º SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras